    ○作業記録
    　　「1997年黒潮続流域トモグラフィ観測実験」データについて行った作業内容を以
    　下に記す．

    	全てのデータを整理するにあたり、昨年行われた2000，2001年のトモグラフィー
    	データ整理作業時と同じフォーマットで整理した。
    	尚、参考までに、陸上解析装置WSでの1997年黒潮続流域トモグラフィー関係のデ
    	ータやProgram一式が格納されているdirectoryは「/export/home2/oat/5s」であ
    	る。

    　（１）係留系センサーデータ関連(BuoyData)

    　　　・方位計データ，傾斜計データ，圧力センサデータ，水温データ(T*_saensor)
    　　　　　送信イベントデータファイル，受信イベントデータファイルに記録されている
    　　　　方位計，傾斜計，圧力センサ，温度センサデータを読み出し，トランシーバ毎に
    　　　　整理しテキストファイルに出力した．

    　　　・トランスポンダ計測データ(T*_trapon#)
    　　　　　送信イベントデーファイル，受信イベントデーファイルに記録されている，ト
    　　　　ランスポンダで計測されたトランシーバとトランスポンダ間の距離（10回計測＋
    　　　　平均値）を読み出し，トランシーバ毎，トランスポンダ毎に整理し，テキストフ
    　　　　ァイルに出力した．

    　　　・トランシーバ測位データ(T*_acoustpos)
    　　　　　OAT 解析システムの処理結果（ファイル名：rec_keisk.dat ）からデータを読
    　　　　み出し，測位結果（緯度，経度，震度，ステータス）をトランシーバ毎に整理し，
    　　　　テキストファイルに出力した．

    	・センサー測位データ(T*_inclinpos)
    	　OAT解析システムの処理結果（ファイル名：rec_keisk.dat ）から方位計、X,Y
    	方向傾斜計の計測結果を読み出し、本書付録Gに記述されている位置算出式を用い
    	て測位座標を算出しテキストファイルに出力した。センサーでの代用測位の方式
    	は付録Gにまとめた。

    　（２）音響データ関連(AcstData)

    	実際に配置した送受信トランシーバー番号と、ファイルの内部に記述されている
    	トランシーバー番号を変更する必要はKete1997、Cepte1999では無かった。
    	必要が生じるのはTransceiver数が5基以上に増えたCepte2000の観測からである。

    	・生データ（Rawモードデータ）
    	　OAT解析用WSのディスク及び、CD,MOにも1997年黒潮続流域トモグラフィー観測
    	時のRaw Modeデータは存在していなかった。

    　　　	・ビームフォーミングデータ（Bモード及び復調後の受波波形のデータ）
    	　OAT解析用WSのディスク及び、CD,MOにも1997年黒潮続流域トモグラフィー観測
    	時のB Modeデータは存在していなかった。

    　　　	・ピークデータ（Pモード）(r*3)
    　　　　　P モード受信イベントデータファイルに対しファイル名の拡張子の変更を施し，
    	トランシーバ毎にフォルダに整理した．

    　　　・送信データ(t*0)
    　　　　　送信イベントデータファイルに対しファイル名の拡張子の変更を施し，トラン
    	シーバ毎にフォルダに整理した．

    　　　・時刻校正データ(p*t)
    　　　　　時刻校正イベントデータファイルに対しファイル名の拡張子の変更を施し，ト
    	ランシーバ毎にフォルダに整理した．

    　　　・AGCデータ(T*_agc)
    　　　　　受信イベントデータファイルに記録されている受信データの入力音圧換算に必
    　　　　要なAGC値を読み出し，トランシーバ毎に整理しテキストファイルに出力した．

    　　　・クロック校正データ(T*_clock)
    　　　　　時刻校正イベントデータファイルに記録されている「前回経過時間」，「クロ
    　　　　ック校正誤差データ」を読み出し，トランシーバ毎に整理しテキストファイルに
    　　　　出力した．

    　　　＜トランシーバ番号の変更＞
    　　　　変更無し。

    　　　＜拡張子の変更＞　（? はトランシーバ番号，$ は受波器のチャンネル番号）
    　　　　P   モード受信イベント 　　　　　　： "R?30000" を "r?3"  に変更
    　　　　送信イベント　　　　　　　　　　　 ： "T?00000" を "t?0"  に変更
    　　　　時刻校正イベント　　　　　　　　　 ： "P?T0000" を "p?t"  に変更

    　（３）環境データ関連(EnvData)
    　　　・CTD,XBTデータ
    　　　　　CTD,XBT データを解析用W/S より入手しフォルダに整理した．
    	一連のXBT、CTD観測は1997年7月（Transceiver設置時）と9月（回収時）の２度行
    	われていた。従ってデータセットも２つのフォルダーに分けて格納した。但し、測
    	線間の二次元音速分布は7月のものを表示したものである。

    　（４）実験データ関連(ExpInfo)
    　　　・トランシーバ、トランスポンダの位置(T_Tr_pos)
    　　　　　入手した資料（設置時の LBLキャリブレーション結果）を基に情報を整理し，
    　　　　テキストファイルに記述した．
    　　　・係留索の長さ(CableLng)
    　　　　　資料やOAT 解析システムの測位パラメータファイルなどを基に情報を整理し，
    　　　　テキストファイルに記述した．
    　　　・トランシーバの送受信スケジュール(Schedule)
    　　　　　受信されたPモードデータファイルの送受信時間を抽出しテキストファイルに
    　　　　整理して記述した．
    　　　・トランシーバ間距離(T_DistDir)
    　　　　　OAT 解析システムのモジュール（kankyo_set）を用いてトランシーバ間距
    　　　　離の情報を抽出し，テキストファイルに出力した．
    　　　・XCTD・CTDデータ等に基づく２次元分布
    　　　　　XCTD/CTDの水温・塩分データによる２次元音速分布を作成．png形
    　　　　式で出力した．1997年7月に採取したデータを用いて表示した。

    　（５）その他
    　　　・Bモード、Ｒａwモードデータの捜索．
    　　　　　Bモード、Rawモードのデータについて解析用WSのディスク、Tape、CD、MOなどを
    　　　　探したが見出せなかった。参考までに1997年、1998年にデータの解析が行われたが、
    　　　　この時も、Bモード、Rawモードデータは扱われなかった。

     　（６）解析結果データ関連(DataAnalysis)
    	陸上解析ソフトのProgramファイル一式をWSからコピーし保存した。（陸上解析
    	Program一式）
    　　　・基準音速場（RefField)
    	陸上解析装置のWSに残っていたNODC各層観測データから作成された基準場の深度・
    	水温・塩分・音速プロファイルをテキスト形式ファイルにしてでまとめた。
    	又、その鉛直分布図をMatlabで作成し、画像ファイルとして保存した。
    　　　・EOF（経験的直交関数）（Eof)
    	陸上解析装置のWSに残っていたNODC各層観測データから作成されたEOF関数と特異
    	値をテキストファイル形式でまとめた。又、同データをMatlabを用いて表示し、画
    	像ファイルとして保存した。
    　　　・固有音線（EigenRay)
    	陸上解析装置のWSに残っていたBinaryデータファイルとそのファイルのレイアウト
    	を保存した。
    	又、固有音線の伝播経路以外の情報（放射角度、伝播時間、入射角度、伝播損失）
    	をテキスト形式のデータファイルで作成し保存した。音線経路図はMatlabで表示し、
    	画像ファイルとして保存した。
    　　　・ピークトラッキング結果及び、双方向伝搬における伝播時間差の和と差の成分
    	（Trckng)
    	陸上解析装置のWSに残っていたBinaryデータファイルとそのファイルのレイアウト
    	を保存した。（トラッキング結果Binaryデータファイル）
    	1997年当時は、陸上解析装置に測線の順逆方向それぞれでトラッキングのピークを
    	編集するProgramしか存在していなかった。双方向で時間差、和を編集するProgram
    	が追加されたのは2000年からである。
    	従って、陸上解析装置には片方向ずつのトラッキング結果のBinaryファイルしか残
    	っていなかった。
    	このため、本データ整理で新たにProgramを作成してピークトラッキング時間和/差
    	データファイルを編集・保存した。（Trckngテキストデータファイルフォルダー）
    	よって、当フォルダーには片方向ずつのトラッキング結果のテキストデータファイ
    	ル（tracking.txt）とそれから編集された時間和/差のテキストデータファイル
    	（Trckng.txt）の２種類のファイルが存在している。
    	又、トラッキング結果の和と差の成分をMatlabを用いて表示し、画像ファイルに保
    	存した。（TrckngPic）
    	固有音線とトラッキングピークとの同定情報を画像データとして作成した。
    	（DouteiPic）
    　　　・逆問題解析途中データファイル（InvrsData)
    	次のデータファイルをテキスト形式で保存した。
    　　　	- 観測行列（R.txt）
    　　　	- 測時誤差共分散行列（Gee.txt)
    　　　	- 音速変動量共分散行列（Gcc.txt)
    　　　	- 推定演算子（L.txt)
    　　　	- EOF係数の推定値（Eof_Coef.txt)
    　　　・逆問題解析結果データファイル(AnaData)
    	次の解析結果のデータをテキストデータファイルと画像データファイルで保存した。
    　　　  - 音速推定値・水温推定値
    	テキストデータファイル：（InvrsOutテキストデータファイル）
    	画像ファイル：(InvrsOutPic)
    	データ解析は7/20〜9/10までの期間1日ごとの平均ピーク伝播時間を用いて行われた。
    	従って、テキストデータも画像データも1日ごとのデータに分割されている。
    	又、1日ごとの解析の入力となった平均ピーク伝播時間は、「dt_smテキストデータ
    	ファイル」フォルダーに格納されている。
    	1997年の黒潮続流域では流速については解析が体系的に行われなかった。流速につ
    	いての解析が本格的に行われたのは2000年の中部熱帯太平洋観測からである。
    	従って、流速の解析結果のデータは本データ整理でも保存されていない。
    　　　・逆問題解析の精度予測(InvrsPreci)
    	次の解析精度予測データをテキストデータファイルと画像データファイルで保存し
    	た。
    　　　  - 分解能行列(AnaResol.txt,AnaResol.png)
    　　　  - 情報分布行列(AnaInf.txt,AnaInf.png)
    　　　  - 推定誤差共分散行列：推定音速誤差分布(SSpdErr.txt,SSpdErr.png)