    ○作業記録
    　　「2000年中部熱帯赤道域トモグラフィ観測実験」データについて行った作業内容を以
    　下に記す．

    	尚、参考までに、陸上解析装置WSでの1999年中部熱帯赤道域トモグラフィー関係
    	のデータやProgram一式が格納されているdirectoryは「/export/home1/oat/8s」
    	である。

    　（１）係留系センサーデータ関連

    　　　・方位計データ，傾斜計データ，圧力センサデータ，水温データ
    　　　　　送信イベントデータファイル，受信イベントデータファイルに記録されている
    　　　　方位計，傾斜計，圧力センサ，温度センサデータを読み出し，トランシーバ毎に
    　　　　整理しテキストファイルに出力した．

    　　　・トランスポンダ計測データ
    　　　　　送信イベントデーファイル，受信イベントデーファイルに記録されている，ト
    　　　　ランスポンダで計測されたトランシーバとトランスポンダ間の距離（10回計測＋
    　　　　平均値）を読み出し，トランシーバ毎，トランスポンダ毎に整理し，テキストフ
    　　　　ァイルに出力した．

    　　　・トランシーバ測位データ
    　　　　　OAT 解析システムの処理結果（ファイル名：rec_keisk.dat ）からデータを読
    　　　　み出し，測位結果（緯度，経度，震度，ステータス）をトランシーバ毎に整理し
    　　　　，テキストファイルに出力した．尚，方位傾斜計による速結果を示すステータス
    　　　　が「2001年黒潮続流域トモグラフィ観測実験」のデータと異なっていたので，
    　　　　2001年のステータスに統一した（ 2000年：-10 , 2001年：35 ）．

    　（２）音響データ関連

    　　　・生データ（Rawモードデータ）
    　　　　　Raw モード受信イベントデータファイルに対し，ファイル名及びファイル内部
    　　　　に記述されているトランシーバ番号の変更，ファイル名の拡張子の変更を施し，
    　　　　トランシーバ毎にフォルダに整理した．
    　　　　　入力音圧に換算するためのレベル補正量を調査した．
    　　　　　伝搬時間の計算方法の調査した．

    　　　・ビームフォーミングデータ（Bモード及び復調後の受波波形のデータ）
    　　　　　B モード受信イベントデータファイルに対し，ファイル名及びファイル内部に
    　　　　記述されているトランシーバ番号の変更，ファイル名の拡張子の変更を施し，ト
    　　　　ランシーバ毎にフォルダに整理した．
    　　　　　B モード受信イベントデータファイルに対し，OAT 解析システムの復調処理関
    　　　　連のモジュール（in_bmode,mseq_decode）を用いて復調処理を行い，処理結果を
    　　　　トランシーバ毎にフォルダに整理した．
    　　　　　入力音圧に換算するためのレベル補正量を調査した．
    　　　　　伝搬時間の計算方法の調査した．

    　　　・ピークデータ（Pモード）
    　　　　　P モード受信イベントデータファイルに対し，ファイル名及びファイル内部に
    　　　　記述されているトランシーバ番号の変更，ファイル名の拡張子の変更を施し，ト
    　　　　ランシーバ毎にフォルダに整理した．
    　　　　　入力音圧に換算するためのレベル補正量を調査した．
    　　　　　伝搬時間の計算方法の調査した．

    　　　・送信データ
    　　　　　送信イベントデータファイルに対し，ファイル名及びファイル内部に記述され
    　　　　ているトランシーバ番号の変更，ファイル名の拡張子の変更を施し，トランシー
    　　　　バ毎にフォルダに整理した．

    　　　・時刻校正データ
    　　　　　時刻校正イベントデータファイルに対し，ファイル名及びファイル内部に記述
    　　　　されているトランシーバ番号の変更，ファイル名の拡張子の変更を施し，トラン
    　　　　シーバ毎にフォルダに整理した．

    　　　・AGCデータ
    　　　　　受信イベントデータファイルに記録されている受信データの入力音圧換算に必
    　　　　要なAGC値を読み出し，トランシーバ毎に整理しテキストファイルに出力した．

    　　　・クロック校正データ
    　　　　　時刻校正イベントデータファイルに記録されている「前回経過時間」，「クロ
    　　　　ック校正誤差データ」を読み出し，トランシーバ毎に整理しテキストファイルに
    　　　　出力した．

    　　　＜トランシーバ番号の変更＞
    　　　　変更は 3号機のみ．
    　　　　3 号機をT 2に変更．

    　　　＜拡張子の変更＞　（? はトランシーバ番号，$ は受波器のチャンネル番号）
    　　　　Raw モード受信イベント（ヘッダ部） ： "R?A0000" を "r?a"  に変更
    　　　　Raw モード受信イベント（データ部） ： "R?A$yyy" を "r?a$" に変更
    　　　　B   モード受信イベント　　　　　 　： "R?20000" を "r?2"  に変更
    　　　　P   モード受信イベント 　　　　　　： "R?30000" を "r?3"  に変更
    　　　　送信イベント　　　　　　　　　　　 ： "T?00000" を "t?0"  に変更
    　　　　時刻校正イベント　　　　　　　　　 ： "P?T0000" を "p?t"  に変更

    　（３）環境データ関連
    　　　・CTD,XCTDデータ
    　　　　　CTD,XCTDデータを解析用W/S より入手しフォルダに整理した．データフォーマ
    　　　　ットは，OAT解析システムのデータ読み出しプログラムを調査した．

    　（４）実験データ関連
    　　　・トランシーバ、トランスポンダの位置
    　　　　　入手した資料（設置時の LBLキャリブレーション結果）を基に情報を整理し，
    　　　　テキストファイルに記述した．
    　　　・係留索の長さ
    　　　　　OAT 解析システムの測位パラメータファイルなどを基に情報を整理し，テキス
    　　　　トファイルに記述した．
    　　　・トランシーバの送受信スケジュール
    　　　　　送信／受信イベントデータファイルに記録されているイベント開始時刻を基に
    　　　　送信／受信スケジュール，観測期間等を調査し，テキストファイルに記述した．
    　　　　　実験に使用したM 系列符号を調査した．巡回送信に使用したものは，OAT 解析
    　　　　システムのM 系列符号発生用モジュール（m_seq in sub_decode.c ）で作成し，
    　　　　テキストファイルに出力した．同時送信用に使用したものは，解析用W/S 内を捜
    　　　　索したが無く，トランシーバ毎のM 系列符号の設定情報も入手できなかった．
    　　　・トランシーバ間距離
    　　　　　OAT 解析システムのモジュール（tranc_pos_set ）を用いてトランシーバ間距
    　　　　離の情報を抽出し，テキストファイルに出力した．
    　　　・CTDデータ等に基づく２次元分布
    　　　　　CTD,XCTDデータを読み出し，Del Grossoの式で音速を計算し，測線毎に音速の
    　　　　鉛直２次元分布を表示し，png形式でファイルに出力した．

     　（５）解析結果データ関連(DataAnalysis)
    　　　・陸上解析ソフトのProgramファイル一式をWSからコピーし保存した。
    	（陸上解析Program一式）
    　　　・CEPTE2000_data_report：Central Equatorial Pacific Ocean Acoustic Tomography
    	Experiment Year 2000"の資料を保存した。
    	（CEPTE2000_data_report）
    　　　・基準音速場（RefField)
    	陸上解析装置のWSに残っていたNODC各層観測＋現場採取のXCTD/CTDデータから作成
    	された基準場の深度・水温・塩分・音速プロファイルをテキスト形式ファイルにし
    	てまとめた。又、その平均値の鉛直分布図をMatlabで作成し、画像ファイルとして
    	保存した。
    　　　・EOF（経験的直交関数）（Eof)
    	陸上解析装置のWSに残っていたNODC各層観測データから作成されたEOF関数と特異
    	値をテキストファイル形式でまとめた。又、同データをMatlabを用いて表示し、画
    	像ファイルとして保存した。
    　　　・固有音線（EigenRay)
    	陸上解析装置のWSに残っていたBinaryデータファイルとそのファイルのレイアウト
    	を保存した。
    	又、固有音線の伝播経路以外の情報（放射角度、伝播時間、入射角度、伝播損失な
    	ど）をテキスト形式のデータファイルで作成し保存した。
    	音線経路図をMatlabで表示し、画像ファイルとして保存した。
    　　　・ピークトラッキング結果及び双方向伝搬における伝播時間差の和と差の成分（Trckng)
    	陸上解析装置のWSに残っていたBinaryデータファイルとそのファイルのレイアウト
    	を保存した。（トラッキング結果Binaryデータファイル）
    	測線ごとのトラッキング結果のデータをテキスト形式でファイルに作成した。（ト
    	ラッキング結果テキストファイル）
    	又、そのトラッキング結果の和と差の成分をMatlabを用いて表示し、画像ファイル
    	に保存した。（トラッキング結果画像ファイル）
    	固有音線とトラッキングピークとの同定情報を画像データとして作成した。（音線
    	とピークデータの同定図）
    　　　・逆問題解析途中データファイル（InvrsData)
    	次の解析途中データをテキストファイル形式で保存した。
    　　　	- 観測行列（R.txt）
    　　　	- 測時誤差共分散行列（Gee.txt)
    　　　	- 音速変動量共分散行列（Gcc.txt)
    　　　	- 推定演算子（L.txt)
    　　　	- EOF係数の推定値（Eof_Coef.txt)
    　　　・逆問題解析結果データファイル(AnaData)
    	次の解析結果のデータをテキストデータファイルと画像データファイルで保存した。
    　　　  - 水温推定値
    　　　  - 流速推定値
    	但し、水温は３次元の確率的逆問題解析手法によって推定されたものと、測線の二
    	次元断面で音線の通る深度層ごとに推定されたものがあり、それらは別のフォルダ
    	ーに分けて保存した。（3D_Temp_LongDay、3D_Tempは三次元水温解析結果のフォル
    	ダー）
    	又、流速については測線ごとに、逆問題解析手法と、音線の通る深度層ごとに推定
    	されたものがあり、それらは別のフォルダーに分けて保存した。（2D_Mlay_Cur、
    	2D_Mlay_Temp、2D_Curは測線の水温/流速の解析結果）
    　　　・逆問題解析の精度予測(InvrsPreci)
    	次の解析精度予測データをテキストデータファイルと画像データファイルで保存し
    	た。
    	- 分解能行列(AnaResol.txt,AnaResol.png)
    　　　  - 情報分布行列(AnaInf.txt,AnaInf.png)
    　　　  - 推定誤差共分散行列：推定音速誤差分布(SSpdErr.txt,SSpdErr.png)
    			　　：推定水温誤差分布(TempErr.txt,TempErr.png)
    　　　・Data Report:Central Equatorial Pacific Ocean Acoustic Tomography　Experiment
    	Year 2000」の資料を保存した。